**P.P.F. Geelen**

**Anna Blamanstraat 26**

**5242EE Rosmalen**

06-53166589

[paulgeelen@live.nl](mailto:paulgeelen@live.nl)

Betreft: Verbouwing slaapkamer, beschrijving activiteiten.

Kamer, l x b x h = 4,15 x 3,80 x 2,35 meter (circa)

Nis bij binnenkomst kamer, b x h x d = 1.57 x 2,35 x 0,65 meter (circa)

* Elektriciteit:
  + 2x2 inbouw wandcontactdozen links en rechts op achtermuur (grenzend tegen buren) van bed ca 15 cm boven plint
  + Boven beide wandcontactdozen, dus 2x, op ca 1,80 hoog, wandspotje, bedienbaar bij binnenkomst deur
  + 2x2 inbouw wandcontactdozen linker muur, ca 15 cm boven plint
  + Boven 1 van deze wandcontactdozen, dus 1x, op ca 1,80 hoog, wandspotje, bedienbaar bij binnenkomst deur
  + 2x2 inbouw wandcontactdozen links en rechts op muur grenzend aan badkamer ca 15 cm boven plint
  + Boven beide wandcontactdozen, dus 2x, op ca 1,80 hoog, wandspotje, bedienbaar bij binnenkomst deur
  + NB: Dus 5 wandspotjes, gelijktijdig bedienbaar vanaf schakelaar bij deur.
  + Wandcontactdoos incl. TV-aansluiting nader te bekijken
  + In nis Electra, links en rechts, voor later te plaatsen kast, hoogte nader te kijken
  + Huidige bedrading respectievelijk stopcontacten nalopen/verwijderen.
  + Lamp plafond verwijderen, contactpunt echter behouden, later met plaat netjes wegwerken
* Om de elektrische bedrading te kunnen installeren zal gefreesd moeten worden.
* Nadien complete kamer stucen (incl. nis)
* Plinten plaatsen gehele kamer
* Kamer schilderen, incl. plafond, bestaande kozijnen, vensterbank en betimmering rondom radiator.

Deuren (deze slaapkamer en slaapkamer daarnaast):

* Sluiten niet mooi aan. Nalopen, oplossen